*Obs! Innan du använder den här mallen måste den anpassas till rådande förutsättningar på skolan. Radera den röda texten i din färdiga version. Radera sådant som inte är relevant och lägg till rader där så behövs.*

# Checklista för inspektion av kemikalieförvaringen

Vilka delar av kemikalieförvaringen har inspekterats (exempelvis vilka skåp)?

|  |
| --- |
|  |

Brister ska beskrivas längst ner i denna checklista och signeras när de har korrigerats. När alla brister är åtgärdade ska den ifyllda checklistan förvaras som skriftlig dokumentation.

## Behållare, märkning och utsortering av kemikalier

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ja / Nej/ Ej relevant** |
| Alla behållare och flaskor är oskadade och ordentligt stängda |  |
| Alla behållare och flaskor har läsbara etiketter och har korrekt märkning. |  |
| Kemikalier som sannolikt kommer att sönderfalla med tiden, exempelvis väteperoxid, har inte passerat bäst-före-datum. |  |

## Stöldbegärliga kemikalier

Mer info: [chesse.org/sv/lagstiftning-som-begransar-anvandningen-av-kemikalier/](https://chesse.org/sv/lagstiftning/lagstiftning-som-begransar-anvandningen-av-kemikalier/)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ja / Nej/ Ej relevant** |
| Alla kemikalier förvaras så att de är otillgängliga för elever och andra obehöriga |  |
| Skolan har ett system för att hålla reda på kemikalier som kan användas som prekursorer för att tillverka sprängämnen eller olaglig tillverkning av droger |  |
| Skolan har ett system för att hålla koll på icke-denaturerad etanol |  |

### Syror och baser

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ja / Nej/ Ej relevant** |
| Syror och baser förvaras åtskilt |  |
| Syror och baser förvaras under ögonhöjd |  |
| Koncentrerade syror är placerade i yttre behållare. Detta gäller även för koncentrerad ammoniak |  |
| Koncentrerade syror och koncentrerad ammoniak förvaras i ventilerade skåp |  |

### Oxiderande kemikalier

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ja / Nej/ Ej relevant** |
| Oxiderande kemikalier förvaras i metallskåp |  |
| Oxiderande och brandfarliga ämnen förvaras i separata skåp |  |

### Brandfarliga varor – vätskor och gaser

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ja / Nej/ Ej relevant** |
| Brandfarliga vätskor förvaras i ventilerade metallskåp |  |
| Gasflaskor som används i undervisningen är max 5 liter. |  |
| Flyktiga kemikalier förvaras i mekaniskt ventilerade skåp. |  |
| Brandfarliga gaser förvaras i mekaniskt ventilerade, ”EI 30-skåp”. |  |

Inspektion genomförd

|  |  |
| --- | --- |
| Underskrift: | Datum: |

Åtgärdslista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum för inspektion | Detta behöver åtgärdas | Person som tilldelas uppgiften | Datum och signatur för när det är klart |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |