*Obs! Det här är en mall. Den röda texten tas bort i den färdiga versionen. Innan mallen används måste den anpassas till de lokala förhållandena på skolan.*

# Rutin vid läckage av gasol

Detta dokument granskades senast [datum] av [namn]

## Syfte

Alla anställda som använder gasol eller andra brandfarliga gaser bör känna till rutinen.

|  |
| --- |
| **Rutin vid läckage av gasol**  |
| * Stäng av gastillförseln.
* Vid ej antänd gasol – **Alstra inte gnistor** (rör ingen elektrisk utrustning).
* **Vid antänd gasol** – släck endast om du är säker på att du stängt av gastillförseln.
* Undsätt skadade personer.
* Utrym till återsamlingsplatsen:
* Spärra av lokalen och varna omgivningen.
* Vid minsta osäkerhet – larma 112.
* Vädra, vädra och vänta.
 |