*Obs! Det här är en mall. Den röda texten tas bort i den färdiga versionen. Innan mallen används måste den anpassas till de lokala förhållandena på skolan.*

# Rutin vid läckage av gasol

Detta dokument granskades senast [datum] av [namn]

## Syfte

Alla anställda som använder gasol eller andra brandfarliga gaser bör känna till rutinen.

|  |
| --- |
| **Rutin vid läckage av gasol** |
| * Stäng av gastillförseln. * Vid ej antänd gasol – **Alstra inte gnistor** (rör ingen elektrisk utrustning). * **Vid antänd gasol** – släck endast om du är säker på att du stängt av gastillförseln. * Undsätt skadade personer. * Utrym till återsamlingsplatsen: * Spärra av lokalen och varna omgivningen. * Vid minsta osäkerhet – larma 112. * Vädra, vädra och vänta. |